«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2008года № \_\_\_\_\_

**СПРАВКА**

уточняющая характер работы или условия труда, работа в которых

засчитывается в специальных стаж, дающий право на досрочную трудовую пенсию по старости в связи с вредными условиями труда

Выдана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ф.и.о. полностью)

номер страхового свидетельства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в том, что он работал полный рабочий день в ОАО «...»

регистрационный номер организации в ПФР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в должности электросварщика ручной сварки 4 разряда в сварочном цехе с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. (пр.№\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.) по настоящее время

занятость на работах: работает постоянно, полный рабочий день, полную рабочую неделю, заня-тость во вредных условиях составляет не менее 80% рабочего времени, за исключением следующих периодов:

1. Отпуск без сохранения заработной платы:

• с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. (пр. № \_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.)

• невыходы на работу согласно табелю учета рабочего времени (прогулы)

2. Курсы повышения квалификации, учебные отпуска – нет.

3. Прочие отвлечения от основной работы (забастовки, донорские дни, отстранение, простой и т.п.):

4. Работа в режиме неполной рабочей недели – нет.

Профессия электросварщика ручной сварки предусмотрена списком 2, разделом XXXIII «Общие профессии», позиция 23200000-19906, утвержденным постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10.

Сваркой на машинах контактной (прессовой) сварки не занимался.

Тип трансформатора сварочного: ТДМ-401 У2, ТДМ-402 У2.

Справка дана в УПФ.

Основание: книги приказов, личная карточка формы Т-2, лицевые счета, карта аттестации рабочего места

В соответствии со ст.25 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пен-сиях в РФ» физические и юридические лица несут ответственность за достоверность сведений, со-держащихся в документах, представляемых для назначения и выплаты пенсии

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Инспектор по кадрам